ATICS-4-160A-DIO

Kompakte Umschalteinrichtung für AC-Systeme geeignet für SV/AV oder BSV/SV Stromversorgungen mit einstellbaren Umschaltzeiten 0,3...100 s.

Zur Einhaltung der Funktionalen Sicherheit SIL2 sind die Meldungen der Umschalteinheit auf mindestens zwei unabhängige, sich gegenseitig überwachende,
Meldeeinrichtungen zu führen.

Normen, Bestimmungen, Richtlinien, Prüfzertifikate
Die Ausführung entspricht:
IEC 61508 (Funktionale Sicherheit SIL 2) 
DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710)
IEC 60364-7-710
DIN EN 60947-3; VDE 0660-107 
IEC 60947-3
DIN EN 60947-6-1; VDE 0660-114
IEC 60947-6-1
DIN EN 60439-1 (VDE 0660-500)
DGUV Vorschrift 3 und anderen relevanten Normen für Sicherheitsgerichtete Anlagen.
Die Ausführung erfolgt nach den Empfehlungen des TÜV Süddeutschland.
Das zugehörige Zertifikat ist vorzulegen.

Funktion der Umschalteinrichtung
Im fehlerfreien Betriebszustand ist die bevorzugte Leitung eingeschaltet. 
Leitung 1, Leitung 2 sowie der Ausgang der Umschalteinrichtung (Leitung 3) werden auf Unter- und Überspannung überwacht. 
Verlässt die Spannung der bevorzugten Leitung den zulässigen Bereich, erfolgt die automatische Umschaltung auf die zweite Leitung. Ansprechzeit und Umschaltpause ist feinstufig einstellbar (50 ms Anfangsschrittweite) um das selektive
Ansprechen von Kurzschlussschutzeinrichtungen und die gestaffelte Zuschaltung zu gewährleisten sowie eine Schaltüberspannung zu vermeiden. Die Rückschaltung auf die bevorzugte Leitung erfolgt automatisch nach Spannungsrückkehr und Ablauf der
einstellbaren Rückschaltzeit bzw. unverzögert bei Ausfall der zweiten Leitung.
Durch die angepassten Zeiteinstellungen werden Fehlschaltungen z.B. aufgrund von kurzzeitigen Spannungsschwankungen oder Kurzunterbrechungen vermieden.
Optional besteht die Möglichkeit durch Anschluss einer sicheren externen Spannung die Meldefunktionen bei totalem Spannungsausfall an der Umschalteinrichtung
zu erhalten und auch die Reaktionszeit bei Spannungs-rückkehr zu verringern.
Schaltvorgänge bei Kurzschluss am Ausgang der Umschalteinrichtung können durch Einsatz einer Strommessung vermieden werden, um die Schaltkontakte zu schonen.
Verriegelbare Hand- bzw. Notbetätigung mit Schalterstellungen "0".
Getrennte Historie/Logger-speicher mit Datum/Zeiteintrag für 
- Alarmmeldungen,
- ext. Daten (Loggerfunktion)
- interne Einstellung
- durchgeführte Prüfungen (Testlogger)
- Servicelogger Zähler für Betriebsstunden und Schaltspiele.
Servicehinweise und Erinnerungen am Gerät und über Bus für durchzuführende Prüfungen bzw. Wartungsarbeiten.

Merkmale:
4-polige Umschalteinrichtung mit mechanisch verriegelten Lasttrennschaltern, 
- In (AC3) 160 A (AC-23A, AC-13A, AC33B)
(Bemessungsbetriebsstrom nach DIN VDE 0100-710)
- Us/Un AC 230 V/AC 230 V, 50...60 Hz
- Icc 50 kA rms
- Vorsicherung max. 160 A gG

Ansprechwerte:
- Unterspannung 160..207 V (einstellbar)
- Überspannung 253..275 V (einstellbar)
- Verzögertes Umschalten nach Spannungsausfall auf beiden Leitungen: 0 ms...100 s, Schrittweite mit 50 ms beginnend.
- Umschaltpause:140 ms...100 s, Schrittweite mit 10 ms beginnend.
- Rückschaltverzögerung: 0 ms...100 s, Schrittweite mit 50 ms beginnend. 
- Überwachung der Ein- und Ausschaltzeiten 
- Prüffunktion für die Schaltelemente mit Anzeige der gemessener Umschaltzeit (bei Test)
- Überwachung der Schaltelemente auf korrekten Schaltzustand
- Überwachung der Steuerleitungen, Betätigungsspulen und Steuerkontakte auf Drahtbruch/Unterbrechung
- Einstellbare Rückschaltsperre
- Überstromerkennung
- 4 Digitaleingänge über Menü programmierbar
Anschlussüberwachung Stromwandler
- Grafisches LC-Display für Schaltzustand, Messwerte Spannung Leitung 1 und 2, Frequenz, Laststrom, Betriebs-, Stör- und Warnmeldungen
- Übersichtliches Menüsystem zur Anzeige und Einstellung der Parameter.
- Kommunikation BMS-Bus
- Melderelais:
1 Wechsler, potenzialfrei,
3 Schließer, potenzialfrei
Funktion parametrierbar

- Informationsaustausch zu Melde- und Bedieneinheiten bzw. zur GLT/ZLT über BMS-Bus Anschluss

- Steuerleitungen Steckklemmen ...2,5 mm²
- Zu-/Abgänge Steckklemmen ...35 mm²
Temperaturbereich -5...+55 °C
Klimaklasse 3K5 nach IEC 60721-3-3

Das Gehäuse eignet sich:
- zum Einbau in Installationsverteiler DIN 43871, 2 Felder/3 Reihen
- zur Schnellmontage auf Hutprofilschiene DIN EN 60715
- zur Schraubmontage

Lieferumfang:
- Lieferung ATICS-4-160A-DIO
- Stromwandler zur Überstrom- und Kurzschlusserkennung am Ausgang der Umschalteinrichtung STW3

Fabrikat:	
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Str. 65   
35305 Grünberg
Tel.: +49 (0) 6401/807-0, Fax: 807-259
www.bender.de

Typ: ATICS-4-160A-DIO